### *Технические требования к автомобилям дляфестиваля*

### «СПРУТ-ТРОФИ» *на 2019 год.*

#### Автомобили категории «УАЗ - СПРУТ»

#### В классе «УАЗ- СПРУТ» могут принимать участие автомобили марки УАЗ (допускаются автомобили марки ГАЗ-69) подготовленные с учетом следующих требований:

***1. С учетом требований раздела «Оборудование безопасности» см. Технические требования к автомобилям для трофи-рейдов 2018 года.***

***2. С учетом ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ – 2018 к категории ТР2***, со следующими изменениями:

* Разрешается установка резины **только** марки Я-435, Я-245**, К-155, К-153, К-219, К-229, К-221; ЯИ-357, Я484, И520, И502**
* допускается установка одной лебедки при условии винчеванияв одном направлении (вперед или назад);
* Допускается использование любых электрических лебедок.
* Резка резины запрещена.
* Запрещена установка на колеса цепей, шипов и других приспособлений, улучшающих возможности автомобиля по преодолению бездорожья.
* Каркас безопасности рекомендован, но необязателен.